**LINODUR**

LINODUR est un revêtement de sol compact en linoleum calandré, disponible en rouleau de 2m de large, offrant une excellente résistance à l’usure dans les zones à fort trafic piéton et mécanique et a été conçu pour résister à une charge dynamique de 30kg/cm².

Son poids est de 4700g/m² en 4,0mm.

Le revêtement présente un décor moiré. Il est composé à 98% de matières premières naturelles (bio-sourcées et minérales) : huile de lin, poudre de bois, résine, liège, charge minérale et toile de jute, dont 74% sont rapidement renouvelables.

Le revêtement bénéficie du traitement de surface LPX, assurant une excellente durabilité et un entretien facile.

Il est 100% recyclable, composé d’un minimum de 25% de matériaux recyclés et peut intégrer jusqu’à 40% de matériaux recyclés, 100% contrôlés et est conforme à la réglementation REACH.

Le cordon de soudure camouflage rend les raccords entre les lés invisibles.

Il est antistatique et antibactérien selon la norme ISO 22196 / JIS Z 2801.

Il est classé U4P3E1/2C1 et Cfl-s1 au feu.

Le produit est fabriqué dans une usine labellisée ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 50001 (énergie).

Le produit bénéficie aussi de certifications internationales telles que Floorscore et Blue Angel (émissions).