DLW Korkment 2,0 mm

**Unterlage zur Verbesserung der Trittschalldämmung**,

**aus Korkmentbahnen DIN EN 12455,**

Trittschallverbesserungsmaß EN ISO 10140-3 über 12 bis 15 dB, *in Kombination mit einem Linoleum Oberbelag mit NEOCARE Finish*

Resteindruck DIN EN ISO 24343-1 < 0,20 mm,

Dicke 2,0 mm,

in Bahnen, Bahnenbreite 200 cm,

auf vollflächig gespachtelten Untergrund kleben,

Brandverhalten: Die Einstufung Cfl-s1 – schwer entflammbar ist in getrennter Verlegung mit einem DLW Linoleum Oberbelag in der Dicke 2,0 mm, 2,5 mm und 3,2 mm gegeben.

Belag, Hersteller/Typ

**'DLW Korkment 2,0 mm'** oder gleichwertig,

Belag, Hersteller/Typ

'......................................................'

vom Bieter einzutragen,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'Dispersionsklebstoff für Linoleum' oder gleichwertig,

Klebstoff, Hersteller/Typ

'…………………………………….'

vom Bieter einzutragen.

Abrechnungseinheit: m²

Abrechnungseinheit: m²