**Pos. 01.00 Fertigsockel**

**Pos. 1.01 Fertigsockel**

VorgefertigterHohlkehlsockel mit elastischer Hohlkehlverstärkung aus vorgenanntem Belag, 100 x 100 mm Radius 12 – 15 mm, herstellen und mit geeignetem Kontakt-/Trockenkleber auf festen, staubfreien Untergrund dauerhaft an Wand und Boden verkleben, Stoßfugen der Sockel mit silikonfreier Dichtmasse farblich passend verfugen. Fugen zum Belag thermisch verschweißen (Vergütung über Pos. ….)

………… lfm EP: ………... GP: …………………

**Pos. 1.02 Zulage für Außenecken**

vorgefertigte Ecken aus o.g. Hohlkehlprofil, 100 x 100 mm

sauber auf Gehrung geschnitten, mit elastischer rückseitiger Eckverstärkung an Boden und Wand,

w.o. dauerhaft verkleben

…………. Stück EP …………. GP: …………………

**Pos. 1.03 Innenecken**

sauber auf Gehrung schneiden und dauerhaft verkleben, Gehrungsschnitt mit silikonfreiem Dichtstoff verfugen

…………. Stück EP …………. GP: …………………