 **Attraction**

De vloerbekleding bestaat uit semi-flexibele vloertegels van pvc van 5mm dikte met een gerecycleerde onderlaag van 4 mm die onder een hoge temperatuur is samengeperst met een in de massa gekleurde slijtlaag uit pure pvc van 1 mm dik, de tegel heeft geen transparante slijtlaag en is verstevigd met 2 glasvezelrasters voor extra stabiliteit en comfort.

Het dessin wordt verkregen door onder hoge druk gekleurde granulaten in de gekalanderde meerkleurige slijtlaag te persen.

Deze gekalanderde slijtlaag heeft een bijzondere resistente kras – en vuilwerende beschermlaag in de massa.

Het systeem is permanent antistatisch, met een brandklasse Bfl- S1 en slijtweerstand groep T en is uiterst geschikt voor projectgebruik met een zware belasting en behaalt de classificatie 34 - 43 volgens EN 685.

De slijtlaag wordt fabrieksmatig versterkt met laser en UV dubbel gereticuleerde PUR behandeling zodat, polymeervrij (positieve eco-balans) kan worden gereinigd gedurende de hele levensduur van de vloerbekleding. Dit resulteert in aanzienlijke besparingen in onderhoud,

Daarenboven heeft de tegel een erg matte uitstraling die de vloer nog natuurlijker benadrukt tijdens de ganse levenscyclus van de vloer.

De tegels zijn voorzien van zwaluwstaartverbindingen waardoor ze zonder hecht- of lasmiddelen aan elkaar kunnen worden gekoppeld.

De collectie bestaat uit 21 verschillende dessins en is verkrijgbaar in afmeting 635 x 635mm.

De tegel bestaat voor minimum 80% uit gerecycleerd materiaal.

Dit product is 100% recyclebaar met behulp van het Second Life programma van de fabrikant. Met het Second Life programma is het mogelijk op alle vormen van afval van deze vloerbedekking (snijafval, oude voorraad, gebruikt) te verzamelen met het oog op hergebruik.

Het contract en ook het type afvalcontainer wordt bepaald in overleg met de fabrikant.

Het eventueel schoon snijafval of eventueel oude voorraad ( schoon) wordt ingezameld en getransporteerd naar een van de productielocaties van de fabrikant om te worden gerecycleerd en geïntegreerd in de productie van nieuwe vloerbedekking, door middel van unieke koel- , scheidings- en sorteerprocessen (Vinyl Floor covering recycling workshop AgpR)

 **Attraction**

 

Gebruikte vloerbedekking (met o.a. lijmresten) kan worden ingezameld en getransporteerd naar een extern recyclage centrum om te worden gerecycleerd tot vinylpoeder voor de productie van andere PVC-producten zoals verkeerspionnen of buizen.

***Technische eigenschappen Attraction***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Beschrijving** |  |  |  |
| Totale dikte | EN 428 | mm | 5.00 |
| Dikte van de slijtlaag | EN 429 | mm | 1.00 |
| Gewicht | EN 430 | g/m² | 7460 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Classificatie** |  |  |  |
|   |  |  |  |
| Technische eigenschappen | EN ISO 10582 |  |  |
| Europese classificatie | EN 685 |  | 34-43 |
| Brandclassificatie | EN 13501-1 |  | Bfl-s1 |
| Elektrische eigenschappen  | EN 1815 | kV | < 2  |
| Antislip eigenschap | DIN 51 130 | Klasse | R 10 |
|  |  |  |  |
| **Testresultaten** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Slijtvastheid | EN 660.2 | mm³ | ≤ 2 |
| Groep slijtvastheid | FN 189 |  | T |
| Type binder content | ISO 10582 | Type | I |
| Maatvastheid | EN 434 | % | ≤ 0,25 |
| Indrukbelasting | EN 433 | mm | ≤ 0,10  |
| Rolweerstand stoelen | EN 425 |  | OK |
| Lichtechtheid | EN 20 105 B02 |  | ≥ 6 |
| Chemische bestendigheid | EN 423 | Klasse | OK |
| Oppervlaktebehandeling |  |  | Protecsol 2 |
| TVOC (28 dagen) | ISO 16000-6 | µg/m³ | < 10 |
|  |  |  |  |