**COLORETTE**

COLORETTE是一种压延致密型的亚麻地板，2米宽，在日常交通流量繁忙的区域提供出色的抗磨损性。

2.5mm的重量为2900g/sqm。

它具有斑点设计和哑光表面，由98%的生物基材料(亚麻籽油，木粉，树脂，软木，矿物质和黄麻织物)组成，其中76%材质是可快速再生的。

地板采用Neocare™无溶剂表面处理，这是一种通过三重激光UV交联技术获得的独家光固化丙烯酸酯基的表面处理。Neocare™具有优异的抗划伤性，以及抗腐蚀性环境中的化学物质，如漂白剂、酒精溶液、碘伏和曙红，以及易维护和使用寿命更长。

这种表面处理避免了在产品的整个生命周期内进行任何打蜡抛光。当然，它也可以根据通常的建议和客户的习惯做法进行打蜡抛光处理。

该产品确保理想的室内空气质量(28天TVOC (EN 16516) < 10微克/立方米)，并在健康环保类认证中被列为A +(最佳等级)。具有Floorscore®，M1和蓝天使认证。

地板是100%可回收的，由至少25%的回收成分和高达40%的回收成分组成，100%控制，符合REACH标准。

DLW地板以可持续的方式设计和制造的工厂获得了ISO 9001(质量)，ISO 14001(环境)和ISO 50001(能源)认证，并获得摇篮到摇篮认证™银。它们是由外部实验室认证的环保产品声明(EPD)，表明在其生命周期的第一阶段(“从摇篮到大门”)碳中和。

且产品符合ISO 22196 / JIS z2801标准的抗静电、抗菌和ISO 21702标准的抗病毒。