 Mipolam Classic 2 mm

**MIPOLAM CLASSIC 2mm es** un pavimento flexible homogéneo calandrado compactado en losetas o en planchas de 2m, con un espesor de 2mm y un peso de **≤ 3300 g**.

Este diseño direccional, teñido en crudo para garantizar un color uniforme en todo el grosor, está disponible en 18 referencias.

Su superficie está densamente compactada para mejorar el desgaste y facilitar el mantenimiento.

Recibe un tratamiento de superficie de poliuretano (**PUR)** para facilitar el mantenimiento y evitar el uso de una emulsión acrílica inmediatamente después de la instalación.

El suelo cumple las normas **EN 649** (34 - 43) y EN ISO 10581, tiene un contenido de aglutinante tipo II, tiene resistencia al fuego Bfl-s1. Es adecuado para zonas de tráfico intenso.

Es 100% reciclable.

Sus emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección (<10 μg / m3) y este producto está clasificado A + (la mejor clase).