 Mipolam Troplan

**MIPOLAM TROPLAN es** un pavimento vinílico homogéneo **calandrado y prensado** en planchas de 2m, con un espesor de 2mm y un **peso ≤ 3300g.**

El diseño direccional con color en todo el grosor está disponible en 18 referencias que presentan un bonito **acabado mate**.

Este pavimento es adecuado para zonas de tráfico medio a alto, y facilita las uniones suelo-pared, los ángulos y los tratamientos de soldadura.

El pavimento está equipado con **Evercare ™**, tratamiento superficial patentado obtenido por **reticulación láser UV** que ofrece la mejor **resistencia química a los principales productos utilizados en el** entorno **sanitario** como Betadine, eosina, soluciones hidroalcohólicas, facilitando el mantenimiento y la larga duración del pavimento.

Este tratamiento **evita la aplicación de cualquier emulsión acrílica** durante toda la vida útil del producto.

Está compuesto por un 45% de minerales, un 22% de material inagotable y al menos **un 25% de reciclado 100% controlado**. No contiene formaldehído, metales pesados ni CMR 1 y 2 o vPvB (muy persistente y muy bioacumulativo) o PBT (persistente, bioacumulativo y tóxico) y **cumple la normativa REACH**.

Según la norma ISO 21702, Mipolam Troplan tiene **actividad antivírica** contra los Coronavirus humanos: reduce el número de virus en un 99,7% después de 2h00.

Según la norma ISO 22196, Mipolam Symbioz tiene una **actividad antibacteriana** frente a E. coli, S. aureus y MRSA del 99% después de 24h00.

Mipolam Troplan es **100% reciclable.**

Las emisiones de COV después de 28 días (ISO 16000-6) están por debajo de los niveles de detección con <10 μg / m3 y este producto está clasificado A + (la mejor clase).

MIPOLAM TROPLAN es 100% libre de ftalatos.

El pavimento es **antiestático** (<2kV), su indentación residual es ≤ 0,03 mm.

El suelo cumple la norma EN ISO 10581, tiene un contenido de aglutinante de tipo II, es adecuado para zonas de tráfico intenso y tiene una resistencia **al fuego Bfl-s1**.