**CREATION 70 CLIC é** um pavimento sintético, decorativo, flexível, anti-estático, anti-estático, grupo de abrasão T, disponível em ladrilhos e placas, com arestas biseladas. É composto por uma camada de desgaste transparente com 0,70 mm de espessura, uma folha de desenho com 2 m de largura para uma maior variedade de desenhos e uma tecnologia Duo Core, fabricada com uma camada de suporte de núcleo rígido reforçada com um velo de fibra, combinada com uma camada superior de núcleo flexível para proporcionar suavidade e conforto à superfície. A espessura total é de 6 mm.

Beneficiam de um tratamento de superfície em poliuretano reticulado (PUR+ MATT), que facilita a manutenção e elimina a necessidade de um polimento inicial.

**CREATION 70 CLIC é** um revestimento de pavimento interbloqueado montado com um sistema vertical no lado comprido e curto para uma instalação rápida e sólida. Tem uma resistência ao desgaste (uso comercial / industrial) de 34 / 43 de acordo com a norma EN-ISO 10874 e tem uma classe de emissão de fumo Bfl -s1 de acordo com a norma EN 13501-1.

**CREATION 70 CLIC** é fabricado com plastificantes sem ftalatos, exceto conteúdo reciclado. É 100% reciclável e fabricado com 55% de conteúdo reciclado. Está em conformidade com os regulamentos REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos do produto é < 10µg/m3 (TVOC <28 dias - ISO 16000-6).