**MARMORETTE ACOUSTIC 15 dB**

MARMORETTE ACOUSTIC es un pavimento acústico de linóleo calandrado en plancha, de 2m de ancho, que proporciona una excelente resistencia al desgaste diario en zonas de alto tránsito.

Su peso es de 3900gr/m² en 4,0mm.

Tiene un diseño jaspeado y presenta un acabado mate, está compuesto por materiales naturales (de base biológica y mineral): aceite de linaza, harina de madera, resinas, corcho, minerales y tejido de yute, rápidamente renovable y cuenta con una subcapa de corcho de 2mm, garantizando una reducción del ruido de impacto de hasta 15dB.

El suelo está fabricado con el tratamiento de superficie sin disolventes Neocare™, un exclusivo tratamiento de superficie de laca a base de acrilato fotopolimerizado obtenido por reticulación UV de triple láser. Neocare™ ofrece una excelente resistencia a los arañazos, así como a los productos químicos que se encuentran en entornos agresivos, como lejía, soluciones hidroalcohólicas, Betadine y Eosina, además de marcadores que facilitan el mantenimiento y aumentan la vida útil del pavimento.

Este tratamiento evita realizar cualquier pulido a lo largo de la vida útil del producto. No obstante, puede pulirse siguiendo las recomendaciones habituales y según los deseos del cliente.

Los productos garantizan una perfecta calidad del aire interior (TVOC a 28 días (EN 16516) < 10 microgramos/m3) y están clasificados A + (la mejor clase) en el marco del etiquetado sanitario. Cuenta con la certificación Floorscore® Blue Angel.

Los suelos son 100% reciclables, están compuestos por un mínimo del 25% de contenido reciclado y hasta un 40% de contenido reciclado, 100% controlado, cumplen con REACH y tienen la clasificación Cfl-s1 de resistencia al fuego.

Diseñados y fabricados de forma sostenible en una planta galardonada con las certificaciones ISO 9001 (calidad), ISO 14001 (medio ambiente) e ISO 50001 (energía), los pavimentos cuentan con la certificación Cradle to Cradle certified™ Silver. Su Declaración de Desempeño Ambiental (EPD) certificada por un laboratorio externo, indica la neutralidad de carbono durante las primeras etapas de su ciclo de vida ("de la cuna a la puerta").

La varilla de soldadura Camouflage hace invisibles las conexiones entre las tiras.

Es antiestática, antibacteriana según ISO 22196 / JIS Z 2801 y antivírica según ISO 21702.