 DECOTREND

# DECOTREND

**Paneles decorativos efecto tendencia**

**Descripción**: panel decorativo de protección efecto tendencia (Decotrend fabricado por Gerflor -Composite o Aluminio Cepillado). Resistente a impactos y arañazos de PVC rígido efecto metalizado Bs2d0 ignífugo. Su longitud es de 3 m, su anchura de 1,30 m y su espesor de 2 mm.

En su fabricación no se utilizan metales pesados ni ninguna sustancia potencialmente sujeta a alguna restricción REACH. Se utiliza el proceso de estabilización térmica calcio-zinc. El nivel de emisión de sustancias volátiles en el aire interior se ha comprobado conforme a la norma ISO 16000 y es inferior a 15μg/m3.El 100% del producto es reciclable.

**Color**: seleccionado por los arquitectos a partir de la gama estándar del fabricante.

**Secuencia de instalación**: pegar según las instrucciones del fabricante.