**MARMORETTE 2.5MM R10**

MARMORETTE is een compacte, gekalanderde linoleum vloerbedekking, verkrijgbaar in 2m brede rollen, die een uitstekende slijtvastheid biedt in druk belopen ruimtes.

Het weegt 2900g/m² in een dikte van 2,5 mm.

De vloerbedekking heeft een gemarmerd patroon en een matte afwerking. Het is gemaakt van 98% natuurlijke grondstoffen (van biologische en minerale oorsprong): lijnzaadolie, houtpoeder, hars, kurk, minerale vulstof en hessian, waarvan 76% snel hernieuwbaar is.

De coating wordt in de fabriek voorzien van Neocare oplosmiddelvrije oppervlaktebehandeling, een gefotopolymeriseerde lak op acrylaatbasis die wordt verkregen door drievoudige UV- en laser-crosslinking en die een uitstekende kras- en vlekbestendigheid biedt tegen de belangrijkste producten die in agressieve omgevingen worden gebruikt, zoals bleekmiddel, hydroalcoholische oplossingen, Betadine, Eosine en markers, waardoor een uitstekende duurzaamheid en eenvoudig onderhoud gegarandeerd zijn.

Gedurende de levensduur van de vloer is het, afhankelijk van de omstandigheden, niet noodzakelijk een nieuwe beschermlaag aan te brengen. Het is echter wel mogelijk.

Het product zorgt voor een perfecte luchtkwaliteit binnenshuis (TVOC op 28 dagen (EN 16516) < 10 μg / m3) en is geclassificeerd A+ (de beste klasse) voor gezondheidsdoeleinden. Het is Floorscore, M1 en Blue Angel gecertificeerd.

De vloerbedekking is 100% recyclebaar, gemaakt van minimaal 25% gerecycled materiaal en kan tot 40% gerecycled materiaal bevatten, 100% gecontroleerd en voldoet aan de REACH-voorschriften.

De vloerbedekking is duurzaam ontworpen en geproduceerd in een fabriek die ISO 9001 (kwaliteit), ISO 14001 (milieu) en ISO 50001 (energie) gecertificeerd is en heeft het certificaat "Cradle to Cradle Silver". De Environmental Performance Declaration (EPD), gecertificeerd door een extern laboratorium, geeft aan dat het product Co2 neutraal is tijdens de eerste fasen van de levenscyclus ("from cradle to gate").

De camouflage lasnaad maakt de naden onzichtbaar.

Het is antistatisch, antibacterieel volgens ISO 22196 / JIS Z 2801 en antiviraal volgens ISO 21702.

Het is geclassificeerd U4P3E1/2C1 en Cfl-s1 voor brand en R10 voor slipweerstand.