**MARMORETTE SPORT**

MARMORETTE SPORT é um pavimento compacto de linóleo calandrado de duas camadas em prancha de 2m de largura.

O seu peso é de 3800gr/m² em 3,2mm.

Tem um desenho mosqueado.

É composto por 98% de materiais naturais (de origem biológica e mineral): óleo de linhaça, farinha de madeira, resinas, cortiça, minerais e tecido de juta, dos quais 76% são rapidamente renováveis.

O pavimento é 100% reciclável, composto por um mínimo de 25% de conteúdo reciclado e até 40% de conteúdo reciclado, 100% controlado, em conformidade com o REACH, com classificação de fogo Cfl-s1 e anti-estático.

O produto beneficia igualmente de certificações internacionais, tais como Floorscore e Blue Angel (emissões).

Concebido e fabricado de forma sustentável numa fábrica com certificação ISO 9001 (qualidade), ISO 14001 (ambiente) e ISO 50001 (energia), o pavimento tem a certificação Cradle to Cradle Silver. A sua Declaração de Desempenho Ambiental (EPD), certificada por um laboratório externo, indica a neutralidade de carbono durante as fases iniciais do seu ciclo de vida ("cradle to gate").