**CREATION 40 Design** es un pavimento sintético, decorativo, flexible, antiestático y resistente a la abrasión del grupo T disponible en losetas o planchas, con bordes biselados. Consta de una capa de desgaste transparente de 0,4 mm de grosor, una película de diseño y un núcleo Resilient Comfort Core para proporcionar suavidad y comodidad a la superficie. El grosor total es de 2 mm.

Se benefician de un tratamiento superficial de poliuretano reticulado (ProtecshieldTM ), que facilita el mantenimiento y evita los microarañazos.

**CREATION 40 Design** es un revestimiento de suelo encolado, resistente al uso (uso residencial / comercial) de 23 / 32 según EN-ISO 10874 y tiene clase Bfl -s1 para emisión de humos según EN 13501-1.

**CREATION 40 Design** está fabricado con plastificantes sin ftalatos, excepto contenido reciclado. Es 100% reciclable y está fabricado con un 35% de contenido reciclado. Cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos del producto es < 10 microgramos/m3 (TVOC <28 días - ISO 16000-6).