 Tarasafe Standard

**TARASAFE STANDARD** com tratamento de superfície **PUR** é um revestimento de pavimento vinílico de segurança antiderrapante, com uma camada de desgaste em PVC e **partículas de cristais minerais** profundamente **incrustadas** (patenteado). É reforçado por uma grelha de fibra de vidro e está disponível em formato de folha.

É uma solução ideal para **aplicações de tráfego intenso** em que é necessária resistência ao deslizamento, durabilidade, higiene e fácil manutenção.

De acordo com a norma ISO 22196, tem uma atividade antibacteriana contra MRSA de 99% após 24h00.

**O TARASAFE STANDARD** é adequado para a maioria das áreas contratuais e comerciais. É amigo do ambiente, 100% reciclável, certificado Floorscore® e não contém metais pesados ou CMR 1&2, estando também 100% em conformidade com o REACH.

A taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis do produto é < 100 µg/m3  (TVOC após 28 dias - ISO 16000 -6).

O tratamento de superfície **PUR** melhora o desempenho do produto em termos de resistência às manchas e durabilidade.