Tarasafe Design Compact



**TARASAFE COMPACT DESIGN** es un revestimiento de suelo vinílico antideslizante en plancha, cuya capa de desgaste transparente contiene partículas de cristal mineral profundamente incrustadas para unas prestaciones antideslizantes duraderas con calzado (R10 según DIN 51130) y descalzo (según DIN 51097).

Está disponible en 6 diseños realistas de madera o minerales gracias a una capa impresa.

Está reforzado con una rejilla de fibra de vidrio y tratado con el tratamiento de superficie **SparClean®**, una solución rentable de bajo mantenimiento que proporciona una resistencia extrema a la suciedad y las manchas.

Según la norma ISO 22196, tiene una actividad antibacteriana contra el SARM del 99% tras 24 horas.

Es una solución ideal para aplicaciones en las que se requiere una mayor resistencia al deslizamiento, durabilidad, higiene y fácil mantenimiento, como por ejemplo duchas, vestuarios, instalaciones sanitarias, laboratorios...

No contiene metales pesados ni CMR 1&2 y cumple al 100% con REACH. La tasa de emisión de compuestos orgánicos volátiles del producto es < 100 µg/m3 (TVOC después de 28 días - ISO 16000 -6). Es 100% reciclable.