Tarasafe Design compact



**TARASAFE COMPACT DESIGN** é um revestimento de pavimento em vinil antiderrapante em folha, cuja camada de desgaste transparente contém partículas de cristais minerais profundamente incrustadas para um desempenho antiderrapante duradouro em calçado (R10 de acordo com a norma DIN 51130) e descalço (de acordo com a norma DIN 51097).

Está disponível em 6 desenhos realistas de madeira ou minerais graças a uma camada impressa.

É reforçado com uma grelha de fibra de vidro e tratado com o tratamento de superfície **SparClean®**, uma solução económica de baixa manutenção que proporciona uma resistência extrema à sujidade e às manchas.

De acordo com a norma ISO 22196, tem uma atividade antibacteriana contra o MRSA de 99% após 24 horas.

É uma solução ideal para aplicações em que é necessária uma maior resistência ao deslizamento, durabilidade, higiene e fácil manutenção - como, por exemplo, duches, balneários, instalações sanitárias, laboratórios...

Não contém quaisquer metais pesados ou CMR 1&2 e está 100% em conformidade com o REACH. A taxa de emissão de compostos orgânicos voláteis do produto é < 100 µg/m3 (TVOC após 28 dias - ISO 16000 -6). É 100% reciclável.